# Wskazówki dotyczące pracy

Po dłuższej pracy z niską prędkością obrotową elektronarzędzie należy schłodzić, przełączając je w tym celu na ok. 3 minuty na maksymalną prędkość obrotową.

Zaczep do paska (zob. rys. K–L)

Za pomocą zaczepu do paska (11) można wygodnie zawiesić wymienny uchwyt, np. na pasku. Dzięki temu obie ręce są wolne, a wymienny uchwyt znajduje się w zasięgu ręki.

- Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby zatrzask blokujący (15) zaczepu do paska został właściwie osadzony we wgłębieniu obudowy wymiennego uchwytu.

- Aby zdemontować zaczep do paska, należy lekko podważyć zatrzask blokujący (15) za pomocą ostro zakończonego przedmiotu i zdjąć zaczep do paska.