# Colocação em funcionamento

##

Ajuste o anel de ajuste para a pré-seleção do binário (2) para o símbolo «Furar».

##

- Acione o comutador do sentido de rotação (6) apenas com a ferramenta elétrica parada.

Com o comutador de sentido de rotação (6) é possível alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. Com o interruptor de ligar/desligar pressionado (7) isto no entanto não é possível.

Rotação à direita: Para furar e apertar parafusos prima o comutador do sentido de rotação (6) completamente para a esquerda.

Rotação à esquerda: para soltar ou retirar os parafusos pressione o conversor do sentido de rotação (6) para trás até ao batente.

##

- Acione o seletor de velocidade (3) apenas com a ferramenta elétrica parada.

- Sempre empurrar o seletor de velocidade até o fim. Caso contrário é possível que a ferramenta elétrica seja danificada.

Com o seletor de velocidade (3) podem ser pré-selecionados 2 regimes de rotações.

Posição seletor de mudanças (3) | Número de rotações | Binário | Campo de aplicação
--- | --- | --- | ---
1 | Baixo | Alto | Para aplicações difíceis: p. ex. furar com martelo com grandes diâmetros
2 | Alto | Baixo | Para aplicações fáceis: p. ex. furar com martelo com pequenos diâmetros

##

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica deverá pressionar o interruptor de ligar/desligar (7) e mantenha-o pressionado.

A luz de trabalho (9) acende-se com o interruptor de ligar/desligar (7) completamente ou ligeiramente premido e permite iluminar o local de trabalho em caso de condições iluminação desfavoráveis.

A luz de trabalho (9) ainda fica acesa durante cerca de 10 segundos após soltar o interruptor de ligar/desligar (7).

##

Pode regular a velocidade da ferramenta elétrica ligada de forma contínua, consoante a pressão que faz no interruptor de ligar/desligar (7).

Uma leve pressão sobre o interruptor de ligar/desligar (7) proporciona um número de rotações baixo. Aumentando a pressão, é aumentado o n.° de rotações.