# Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN IEC 62841-2-6.

GSR 12V-15 FC:

Равнището А на генерирания шум от електроинструмента обикновено е: равнище на звуковото налягане 87 dB(A); мощност на звука 95 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

Работете с шумозаглушители!

GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC:

Равнището А на генерирания шум от електроинструмента обикновено е: равнище на звуковото налягане 90 dB(A); мощност на звука 98 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

Работете с шумозаглушители!

Стойностите на вибриране ah (постоянни вибрации), pF (повтарящи се ударни вибрации) и неопределеността K са установени съгласно EN IEC 62841-2-6:

GSR 12V-15 FC:

Ударно пробиване в бетон: ah, HD = 13,9 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF, HD = 877 m/s2 (K = 222 m/s2)

GSR 12V-32 FC:

Ударно пробиване в бетон: ah, HD = 16,5 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF, HD = 1067 m/s2 (K = 7 m/s2)

GSR 12V-35 FC:

Ударно пробиване в бетон: ah, HD = 15,4 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF, HD = 935 m/s2 (K = 113 m/s2)

Посочените в това ръководство за експлоатация ниво на вибрациите и стойност на емисия на шум са измерени съгласно процедура, определена и може да служи за сравняване с други електроинструменти. Те са подходящи също така за предварителна оценка на емисиите на вибрации и шум.

Посочените ниво на вибрациите и стойност на емисии на шум са представителни за основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите и стойността на емисии на шум може да се различават. Това би могло значително да увеличи вибрациите и шума през периода на ползване на електроинструмента.

За по-точното оценяване на вибрациите и шума трябва да се отчитат и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи на празен ход. Това би могло значително да намали емисиите на вибрации и шум през периода на ползване на електроинструмента.

Предписвайте допълнителни мерки за пред‌паз‌ване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинстру‌мен‌та и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.