# نحوه تعویض ابزار

درپوش حفاظتی گرد و غبار از نفوذ گرد و غبار مته ‌کاری در گیرنده ابزار در حین کار به طور عمده جلوگیری می کند. هنگام قرار دادن ابزار دقت کنید که درپوش حفاظتی گرد و غبار آسیب نبیند.

- کلاهک محافظت در برابر گرد و غبار را در صورت آسیب دیدن فوراً عوض کنید. توصیه میشود اینکار را توسط تعمیرگاه مجاز (خدمات پس از فروش) انجام دهید.

##

ابزار مورد استفاده را درآورید.

ابزارگیر را در نگهدارنده (1) قرار دهید. رینگ تنظیم (10) را تا جا افتادن محسوس بچرخانید.

##

توسط سه نظام SDS plus می توان ابزار مورد استفاده را آسان و راحت بدون استفاده از سایر ابزارآلات عوض کرد.

- ابزار مورد استفاده را تا انتها در نگه دارنده بوش قفل کننده قرار دهید.

- با کشیدن ابزار، از قفل شدن آن مطمئن شوید.

##

بوش قفل کننده را به عقب بکشید و ابزار مورد استفاده را بردارید.

##

دسته کمکی (13) را می توان به دلخواه جهت بدست آمدن حالت کاری مطمئن و راحت چرخاند.

- قسمت پایینی دسته کمکی (13) را خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید و دسته کمکی (13) را به موقعیت مورد نظر حرکت دهید. سپس قسمت پایینی دسته کمکی (13) را در جهت چرخش عقربه های ساعت دوباره محکم کنید.

توجه داشته باشید که تسمه مهار دسته کمکی در شیار موجود در بدنه دستگاه که برای آن در نظر گرفته شده است، قرار بگیرد.

##

با نگهدارنده عمق می‌توان عمق سوراخکاری دلخواه X را تثبیت کرد.

دکمه تنظیم کننده عمق را فشار دهید و آن را در دسته کمکی (13) قرار دهید.

برآمدگی خط کش تعیین عمق سوراخ باید به طرف بالا یا پایین باشد.

- ابزار مورد استفاده SDS plus را تا انتها در ابزارگیر SDS plus هدایت کنید. در غیر این صورت، ممکن است حرکت ابزار SDS plus به تنظیم اشتباه عمق سوراخ منجر شود.

- خط کش تعیین عمق سوراخ را بیرون بکشید تا جایی که فاصله بین نوک آن و نوک مته با عمق سوراخ مورد نظر X مطابق باشد.

##

ابزار مورد استفاده را درآورید.

ابزارگیر را در جهت باز کنید و آن را از نگهدارنده (1) بیرون بکشید.