# Технически данни

Приставка за ударно пробиване със спомагателна ръкохватка |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Акумулаторен винтоверт |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Каталожен номер |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Номинална скорост на въртенеA) | min–1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Честота на ударитеA) | min–1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Номинално напрежение | V= | 12 | 12 | 12
Гнездо за работен инструмент |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
макс. диаметър на пробиване |  |  |  |
Бетон | mm | 10 | 10 | 10
Зидария | mm | 16 | 16 | 16
ТеглоB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 12V 6.0Ah

B)

  Със спомагателна ръкохватка, без акумулаторна батерия (теглото на акумулаторната батерия ще откриете на адрес www.bosch-professional.com.)

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.