# Réduction des poussières

Évitez de percer sans prendre de mesures visant à réduire les émissions de poussière. Si l’application le permet, utilisez l’outil électroportatif avec des accessoires réduisant les émissions de poussière et en plus un aspirateur.
Portez systématiquement un masque de protection respiratoire. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant les matériaux concernés.

- Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail. Les poussières peuvent facilement s’enflammer.

Critères à satisfaire par l’aspirateur |
--- | ---
Diamètre nominal recommandé pour le flexible | mm | 35
Dépression requiseA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Débit d’air requisA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Efficacité de filtration recommandée |  | Classe de filtration MB)

A)

  Puissance au niveau du raccord d’aspiration de l’outil électroportatif

B)

  Selon la norme CEI/EN 60335-2-69

Observez les indications figurant dans la notice de l’aspirateur. Cessez d’utiliser l’aspirateur en cas de dégradation des performances de filtration. Trouvez et supprimez la cause.