# Kasutuselevõtt

##

Seadke pöördemomendi eelvaliku seaderõngas (2) sümbolile „Puurimine“.

##

- Vajutage pöörlemissuuna ümberlülitit (6) ainult seisva elektrilise tööriista korral.

Elektrilise tööriista pöörlemissuunda saate muuta pöörlemissuuna ümberlülitiga (6). Allavajutatud sisse-/väljalüliti (7) korral ei ole see võimalik.

Päripäeva pöörlemine: Puurimiseks ja kruvide sissekeeramiseks suruge pöörlemissuuna ümberlüliti (6) lõpuni vasakule.

Vastupäeva pöörlemine: kruvide ja mutrite lahtipäästmiseks või väljakeeramiseks suruge pöörlemissuuna ümberlüliti (6) lõpuni paremale.

##

- Käsitsege käiguvaliku lülitit (3) ainult seisva elektrilise tööriista korral.

- Lükake käiguvaliku lüliti alati lõpuni. Vastasel korral on oht vigastada elektrilist tööriista.

Käiguvaliku lülitiga (3) saab eelvalida 2 pöörlemiskiiruste piirkonda.

Käiguvahetuslüliti asend (3) | Pöörlemiskiirus | Pöördemoment | Kasutusala
--- | --- | --- | ---
1 | Madal | Kõrge | Raskete rakenduste jaoks: nt löökpuurimine suure läbimõõduga
2 | Kõrge | Madal | Kergete rakenduste jaoks: nt löökpuurimine väikese läbimõõduga

##

Elektrilise tööriista kasutuselevõtmiseks vajutage elektrilise tööriista sisse-/väljalülitit (7) ja hoidke seda surutult.

Töötuli (9) põleb, kui sisse-/väljalüliti (7) on osaliselt või täiesti alla vajutatud ja võimaldab valgustada tööpiirkonda ebasoodsates valgustusoludes.

Töötuli (9) põleb sisse-/väljalüliti (7) vabastamise järel veel u 10 sekundit.

##

Sisselülitatud elektrilise tööriista pöörlemiskiirust saate sujuvalt reguleerida, olenevalt sellest, kui kaugele te sisse-/väljalülitit (7) alla vajutate.

Kerge surve sisse-/väljalülitile (7) annab madala pöörlemiskiiruse. Surve suurendamisega kasvab ka pöörlemiskiirus.