# Műszaki adatok

Kalapácsadapter pótfogantyúval |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akkus csavarozó |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Rendelési szám |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Névleges fordulatszámA) | perc-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
ÜtésszámA) | perc-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Névleges feszültség | V= | 12 | 12 | 12
Szerszámbefogó egység |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Max. furatátmérő |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Falazat | mm | 16 | 16 | 16
SúlyB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 12V 6.0Ah akkumulátorral mérve

B)

  Pótfogantyúval, akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található)

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.