# Omezení množství prachu

Nevrtejte bez opatření pro omezení množství prachu. Elektrické nářadí lze v závislosti na účelu použití kombinovat s příslušenstvím pro omezení množství prachu společně s vysavačem.
Vždy používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.

- Zabraňte hromadění prachu na pracovišti. Prach se může lehce vznítit.

Požadavky na vysavač |
--- | ---
Doporučený jmenovitý průměr hadice | mm | 35
Požadovaný podtlakA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Požadovaný průtokA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Doporučená účinnost filtru |  | Třída prachu MB)

A)

  Hodnota výkonu na sací přípojce elektrického nářadí

B)

  Podle IEC/EN 60335-2-69

Postupujte podle pokynů k vysavači. Při poklesu sacího výkonu přerušte práci a odstraňte příčinu.