# Instrucciones para la ‌operación

Tras un trabajo prolongado con pequeño número de revoluciones, debería dejar funcionar herramienta eléctrica durante aprox. 3 minuto con máximo número de revoluciones en vacío para el enfriamiento.

Clip de cinturón (ver figuras K–L)

El clip de cinturón (11) le permite enganchar el suplemento, p. ej. a un cinturón. De esta manera le quedan libres ambas manos y tiene siempre accesible el suplemento.

- En el montaje, asegúrese de que la lengüeta de encastre (15) del clip de cinturón encastre en la abertura de la carcasa del suplemento.

- Para el desmontaje del clip de cinturón, levante ligeramente la lengüeta de encastre (15) con un objeto puntiagudo y extraiga el clip de cinturón.