# البيانات الفنية

ملحق الطرق مع مقبض إضافي |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
مفك لوالب بمركم |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
رقم الصنف |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | ‎3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..‎
عدد اللفات الاسميA) | لفة/دقيقة | 0–1300‏ | 0–1800‏ | 0–1750
عدد الطرقاتA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
الجهد الاسمي | فلط= | 12 | 12 | 12
حاضن العدة |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
أقصى قطر ثقب |  |  |  |
الخرسانة | مم | 10 | 10 | 10
الجدران | مم | 16 | 16 | 16
الوزنB) | كجم | 1,4 | 1,3 | 1,4
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 12V 6.0Ah

B)

  مع مقبض إضافي، دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.