# Ograniczenie emisji pyłu

Należy unikać wiercenia bez zastosowania odpowiednich środków mających na celu ograniczenie emisji pyłu. W zależności od zastosowania elektronarzędzie wraz z osprzętem mającym na celu ograniczenie emisji pyłu może być używane w połączeniu z odkurzaczem.
Należy zawsze używać odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym kraju przepisów regulujących zasady obróbki różnego rodzaju materiałów.

- Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.

Wymagania, jakie musi spełniać odkurzacz
Zalecana nominalna średnica węża | mm | 35
Wymagane podciśnienieA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Wymagany przepływ powietrzaA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Zalecana skuteczność filtra |  | Klasa MB)

A)

  Wartość mocy na przyłączu elektronarzędzia do odkurzacza

B)

  Zgodnie z IEC/EN 60335-2-69

Należy przestrzegać instrukcji obsługi odkurzacza. W przypadku malejącej mocy ssania należy przerwać pracę i usunąć przyczynę.