# Työskentelyohjeita

Jos työskentelet pitkäaikaisesti matalaa kierroslukua käyttäen, sähkötyökalua kannattaa jäähdyttää sen jälkeen n. 3 minuutin ajan tyhjäkäynnillä ja maksimikierrosluvulla.

Vyöpidike (katso kuvat K–L)

Vyöpidikkeellä (11) voit ripustaa istukan esim. vyöhön. Tällöin molemmat kätesi ovat vapaina ja istukka on jatkuvasti käyttövalmiina.

- Varmista vyöpidikkeen asennuksessa, että sen lukitusnokka (15) napsahtaa paikalleen istukkarungon uraan.

- Irrota vyöpidike nostamalla hieman lukitusnokkaa (15) piikkikärkisellä apuvälineellä ja vedä vyöpidike pois paikaltaan.