# Mise en service

##

Positionnez la bague de présélection de couple (2) sur le symbole « Perçage ».

##

- N’actionnez le sélecteur de sens de rotation (6) que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

Le sélecteur de sens de rotation (6) permet d’inverser le sens de rotation de l’outil électroportatif. Cela n’est toutefois pas possible lorsqu’on appuie sur l’interrupteur Marche/Arrêt (7).

Rotation droite : Pour percer et visser, poussez le sélecteur de sens de rotation (6) à fond vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis et des écrous, actionnez le sélecteur de sens de rotation (6) à fond vers la droite.

##

- N’actionnez le sélecteur de vitesse (3) que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

- Poussez le sélecteur de vitesse toujours jusqu’à la butée. L’outil électroportatif risque sinon d’être endommagé.

Le sélecteur de vitesse (3) permet de présélectionner 2 plages de vitesse de rotation.

Position du sélecteur de mode de fonctionnement (3) | Vitesse de rotation | Couple | Application
--- | --- | --- | ---
1 | Faible | Élevé | Pour les applications exigeantes : p. ex. perforation avec foret de gros diamètre
2 | Élevé | Faible | Pour les applications peu exigeantes : p. ex. perforation avec foret de petit diamètre

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (7) et maintenez-le actionné.

La LED d’éclairage (9) s’allume dès que l’interrupteur Marche/Arrêt (7) est enfoncé un peu ou complètement. Il permet d’éclairer la zone de travail dans les endroits sombres.

La LED d’éclairage (9) s’allume pendant env. 10 secondes après avoir relâché l’interrupteur Marche/Arrêt (7).

##

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation de l’outil électroportatif en exerçant plus ou moins de pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (7).

Une légère pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (7) produit une faible vitesse de rotation. Plus l’on exerce de pression, plus la vitesse de rotation augmente.