# Tehnički podaci

Nastavak čekića s dodatnom ručkom |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akumulatorski izvijač |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Kataloški broj |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Nazivni broj okretajaA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Broj udaracaA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Nazivni napon | V= | 12 | 12 | 12
Prihvat alata |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Maks. promjer bušenja |  |  |  |
beton | mm | 10 | 10 | 10
zidovi | mm | 16 | 16 | 16
TežinaB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 12V 6.0Ah

B)

  S dodatnom ručkom, bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-professional.com.)

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.