# Τεχνικά στοιχεία

Προσάρτημα πιστολέτου με πρόσθετη λαβή |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Κατσαβίδι μπαταρίας |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min-1 | 0–1.300 | 0–1.800 | 0–1.750
Αριθμός κρούσεωνA) | min-1 | 0–2.600 | 0–3.500 | 0–3.700
Ονομαστική τάση | V= | 12 | 12 | 12
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος |  |  |  |
Μπετόν | mm | 10 | 10 | 10
Τοιχοποιία | mm | 16 | 16 | 16
ΒάροςB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 12V 6.0Ah

B)

  Με πρόσθετη λαβή, χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.