# Указания за работа

След продължителна работа с ниска честота на вибрациите трябва да охладите електроинстру‌мента, като го оставите да работи на празен ход прибл. 3 минути с максимална честота на вибрациите.

Скоба за захващане за колан (вж. фиг. K–L)

Със скобата за захващане за колан (11) можете да закачате приставката напр. на колана си. Така и двете ви ръце ще са свободни, а приставката е винаги лесно достъпна.

- Внимавайте при монтажа фиксаторът (15) на скобата да влезе в разширението на корпуса на приставката.

- За демонтаж на скобата за захващане на колан леко повдигнете фиксатора (15) с остър предмет и изтеглете скобата.