# Porcsökkentés

Kerülje a porcsökkentő intézkedések nélküli fúrást. Az elektromos kéziszerszám alkalmazástól függően porcsökkentő tartozékokkal és porszívóval kombinálható.
Mindig használjon megfelelő légzésvédelmet. A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

- Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne gyűlhessen össze por. A porok könnyen meggyulladhatnak.

A porszívóval szemben támasztott követelmények
Tömlő javasolt névleges átmérője | mm | 35
Szükséges vákuumA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Szükséges áramlási sebességA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Ajánlott szűrőhatékonyság |  | M porosztályB)

A)

  Teljesítményérték az elektromos kéziszerszám porszívó-csatlakozásánál

B)

  IEC/EN 60335-2-69 szerint

Vegye figyelembe a porszívó használati útmutatóját. Szakítsa meg a munkát, ha a szívóteljesítmény csökken, és szüntesse meg az okot.