# Caractéristiques techniques

Adaptateur perforateur avec poignée auxiliaire |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Visseuse sans-fil |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Référence |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Régime nominalA) | tr/min | 0–1 300 | 0–1 800 | 0–1 750
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0–2 600 | 0–3 500 | 0–3 700
Tension nominale | V= | 12 | 12 | 12
Porte-outil |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diamètre de perçage max. |  |  |  |
Béton | mm | 10 | 10 | 10
Maçonnerie | mm | 16 | 16 | 16
PoidsB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 12V 6.0Ah

B)

  Avec poignée auxiliaire, sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com.)

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.