# 분진 감소

분진을 줄이는 조치 없이는 드릴 작업을 진행하지 마십시오. 본 전동공구는 분진을 줄여주는 액세서리와 함께 용도에 따라 집진기를 결합해 사용할 수 있습니다.
기본적으로 적합한 방진 마스크를 사용하십시오. 작업용 소재에 관해 해당 국가에서 통용되는 규정을 고려하십시오‌.

- 작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오. 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

집진기 요건 |
--- | ---
권장하는 호스 공칭 직경 | mm | 35
요구되는 진공A) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
요구되는 유량A) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129.6
권장하는 필터 효율 |  | 분진 등급 MB)

A)

  전동공구의 집진기 연결부 출력값

B)

  IEC/EN 60335-2-69 기준

집진기 관련 설명서를 확인하십시오. 출력이 떨어지면 작업을 중단하고 해당 원인을 해결하십시오.