# Informasjon om bruk

Etter langvarig arbeid med lavt turtall bør du avkjøle elektroverktøyet ved å la det gå på tomgang med maksimalt turtall i ca. 3 minutter.

Belteklips (se bilde K–L)

Med belteklipset (11) kan du for eksempel henge forsatsen på et belte. Da har du begge hendene fri, og du har hele tiden forsatsen innen rekkevidde.

- Pass på at låseplaten (15) til belteklipset festes ordentlig i utsparingen til forsatshuset.

- For å ta av belteklipset løfter du låseplaten (15) litt med en spiss gjenstand og trekker belteklipset av.