# Reducerea emisiilor de praf

Evită găurirea dacă nu pot fi adoptate măsurile corespunzătoare de reducere a emisiilor de praf. În funcţie de scopul utilizării, scula electrică poate fi combinată cu accesorii de reducere a emisiilor de praf şi cu un aspirator.
Utilizează întotdeauna o mască de protecţie respiratorie adecvată. Respectă prevederile din ţara ta referitoare la materialele de prelucrat.

- Evitaţi acumulările de praf la locul de muncă. Pulberile se pot aprinde cu uşurinţă.

Cerinţe privind aspiratorul |
--- | ---
Diametru nominal recomandat al furtunului | mm | 35
Subpresiune necesarăA) | mbari hPa | ≥ 230 ≥ 230
Debit volumic necesarA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Eficienţă de filtrare recomandată |  | Clasa de pulberi MB)

A)

  Valoarea puterii la racordul sistemului de aspirare al sculei electrice

B)

  Conform IEC/EN 60335-2-69

Respectă instrucţiunile privind aspiratorul. În cazul în care puterea de aspirare scade, întrerupe lucrul şi elimină cauza.