# 공구 교환

먼지 보호 캡 은 작업하는 동안 먼지가 툴 홀더 안으로 들어가는 것을 방지해 줍니다. 비트 장착 시, 먼지 보호 캡 이 손상되지 않도록 주의하십시오.

- 손상된 먼지 보호 캡은 즉시 교환하십시오. 고객 서비스 센터에서 교환하는 것을 권장합니다.

##

비트를 제거하십시오.

서포트를 툴 홀더 (1) 에 끼우십시오. 고정 링 (10) 을 돌려 맞물려 잠기는 소리가 나게 하십시오.

##

SDS plus 드릴 척 을 사용하면 별도의 공구를 사용하지 않고도 간단하고 쉽게 비트를 교환할 수 있습니다.

- 비트를 툴 홀더 잠금 슬리브의 스톱 위치까지 끼워 넣으십시오.

- 비트를 잡아당겨 보면서 제대로 끼워졌는지 확인해 보십시오.

##

잠금 슬리브를 뒤쪽으로 당겨 비트를 분리합니다.

##

보조 손잡이 (13) 를 알맞게 젖혀서 안전하고 편안한 작업 자세를 취하십시오.

- 보조 손잡이 (13) 의 아래쪽을 시계 반대 방향으로 돌려 보조 손잡이 (13) 의 방향을 원하는 위치로 전환하십시오. 보조 손잡이 (13) 의 아래쪽을 시계 방향으로 다시 돌려 끼우십시오.

이때 보조 손잡이의 고정 밴드가 하우징에 있는 홈에 제대로 끼여 있는지 확인해야 합니다.

##

원하는 천공 깊이 X는 깊이 조절자 로 조절할 수 있습니다.

깊이 조절자 조절용 버튼 을 눌러 깊이 조절자를 보조 손잡이 (13) 에 끼우십시오.

깊이 조절자 에 있는 우툴두툴한 표면이 항상 위쪽 또는 아래쪽으로 향해 있어야 합니다.

- SDS plus 비트를 SDS plus 툴 홀더 안으로 끝까지 밀어 넣습니다. SDS plus 비트가 움직이게 되면 천공 깊이를 정확하게 세팅할 수 없게 됩니다.

- 드릴 비트의 끝과 깊이 조절자의 끝 부위의 간격이 원하는 천공 깊이 X가 될 때까지 깊이 조절자를 잡아 당깁니다.

##

비트를 제거하십시오.

서포트를 방향으로 돌려 풀고 툴 홀더 (1) 에서 떼어내십시오.