# Smanjenje prašine

Izbjegavajte bušenje bez mjera za smanjenje prašine. Ovisno o svrsi primjene, električni alat se može kombinirati s priborom za smanjenje prašine zajedno s usisavačem.
Uvijek nosite prikladnu zaštitnu masku. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.

- Izbjegavajte nakupljanje prašine na radnom mjestu. Prašina se može lako zapaliti.

Zahtjevi za usisavač |
--- | ---
Preporučeni nazivni promjer crijeva | mm | 35
Potreban podtlakA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Potrebna protočna količinaA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Preporučena učinkovitost filtra |  | Klasa prašine MB)

A)

  Vrijednost snage na priključku usisavača električnog alata

B)

  U skladu s normom IEC/EN 60335-2-69

Pridržavajte se uputa za usisavač. Prekinite s radom ako je smanjena usisna snaga i uklonite uzrok.