# Këshilla pune

Pasi të keni punuar me shpejtësi të ulët për një kohë të gjatë, duhet ta lini mjetin elektrik të funksionojë me shpejtësi maksimale për rreth 3 minuta që të ftohet.

Kapëse për mbajtjen e rripit (shih figurat K–L)

Me kapësen e rripit (11) mund ta lidhni aksesorin p.sh. me një rrip. Pastaj i keni të dyja duart të lira dhe aksesori është gjithmonë i arritshëm.

- Gjatë montimit, sigurohuni që gjuha bllokuese (15) e kapëses mbajtëse të rripit të fiksohet në zgavrën e strehës së lidhjes.

- Për të çmontuar kapësen mbajtëse të rripit, ngrini butësisht gjuhën bllokuese (15) duke përdorur një objekt të mprehtë dhe tërhiqeni kapësen mbajtëse të rripit.