# الصيانة والتنظيف

- أخرج المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدة الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه). هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

- حافظ علی نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية لكي تعمل بشكل جيد وآمن.

بعد كل استخدام احرص على تنظيف عدة الشغل وملحق مطرقة التثقيب GFA 12-H مع حاضن العدة وفتحات تهوية العدة الكهربائية.