# Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN IEC 62841-2-6.

GSR 12V-15 FC:

А-зважений рівень шуму від електроінструменту, як правило, становить: рівень звукового тиску 87 дБ(A); звукова потужність 95 дБ(A). Похибка K = 3 дБ.

Вдягайте навушники!

GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC:

А-зважений рівень шуму від електроінструменту, як правило, становить: рівень звукового тиску 90 дБ(A); звукова потужність 98 дБ(A). Похибка K = 3 дБ.

Вдягайте навушники!

Значення вібрації ah (безперервна вібрація), pF (повторна ударна вібрація) та коефіцієнт похибки K визначені відповідно EN IEC 62841-2-6:

GSR 12V-15 FC:

Свердління бетону: ah, HD = 13,9 м/с2 (K = 1,5 м/с2), pF, HD = 877 м/с2 (K = 222 м/с2)

GSR 12V-32 FC:

Свердління бетону: ah, HD = 16,5 м/с2 (K = 1,5 м/с2), pF, HD = 1067 м/с2 (K = 7 м/с2)

GSR 12V-35 FC:

Свердління бетону: ah, HD = 15,4 м/с2 (K = 1,5 м/с2), pF, HD = 935 м/с2 (K = 113 м/с2)

Зазначені в цих вказівках рівень вібрації і рівень емісії шуму вимірювалися за визначеною в стандартах процедурою; ними можна користуватися для по‌рівняння приладів. Вони також придатні для попередньої оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму.

Зазначені рівень вібрації і рівень емісії шуму стосуються основних робіт, для яких застосовується електроінструмент. Однак у разі застосування електроінструмента для інших робіт, роботи з іншим приладдям або у разі недостатнього технічного обслуговування рівень вібрації і рівень емісії шуму можуть бути іншими. В результаті рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом всього робочого часу можуть значно зрости.

Для точної оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму потрібно також враховувати інтервали часу, коли електроінструмент вимкнений або, хоча й увімкнений, але фактично не працює. Це може значно зменшити сумарний рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом робочого часу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.