# Puštanje u rad

##

Prsten za namještanje predbiranja zakretnog momenta (2) stavite na simbol „Bušenje“.

##

- Preklopku smjera rotacije (6) možete pritisnuti samo u stanju mirovanja električnog alata.

Preklopkom smjera rotacije (6) možete pro‌mije‌niti smjer rotacije električnog alata. Kod pritis‌nutog prekidača za uključivanje/is‌ključi‌vanje (7) to ipak nije moguće.

Okretanje udesno: Za bušenje i uvrtanje vijaka pritisnite preklopku smjera rotacije (6) ulijevo do graničnika.

Okretanje ulijevo: Za otpuštanje odnosno odvrtanje vijaka i matica pritisnite preklopku smjera rotacije (6) udesno do graničnika.

##

- Prekidač za biranje brzina (3) možete pritisnuti samo u stanju mirovanja električnog alata.

- Prekidač za biranje brzina uvijek pomaknite do graničnika. Električni alat bi se inače mogao oštetiti.

Prekidačem za biranje brzina (3) možete odabrati 2 područja broja okretaja.

Položaj prekidača za biranje brzina (3) | Broj okretaja | Zakretni moment | Područje primjene
--- | --- | --- | ---
1 | Mali | Veliki | Za teške primjene: Npr. udarno bušenje s velikim promjerom
2 | Veliki | Mali | Za lake primjene: Npr. udarno bušenje s malim promjerom

##

Za puštanje električnog alata u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (7) i držite ga pritisnutog.

Radno svjetlo (9) svijetli kada se prekidač za uključivanje/isključivanje (7) pritisne lagano ili do kraja i omogućava osvjetljenje područja rada u slučaju nepovoljnih uvjeta rasvjete.

Radno svjetlo (9) svijetli otprilike 10 sekundi nakon otpuštanja prekidača za uključivanje/isključivanje (7).

##

Broj okretaja uključenog električnog alata možete bezstupanjski regulirati ovisno o tome do kojeg stupnja ste pritisnuli prekidač za uključivanje/isključivanje (7).

Laganim pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje (7) postiže se manji broj okretaja. Jačim pritiskom povećava se broj okretaja.