# Darbo patarimai

Po ilgesnio naudojimo mažu sūkių skaičiumi, kad elektrinis įrankis atvėstų, apie 3 minutes leiskite jam veikti tuščiąja eiga didžiausiu sūkių skaičiumi.

Laikiklis tvirtinti prie diržo (žr. K–L pav.)

Pasinaudodami laikikliu, skirtu tvirtinti prie diržo, (11), priedėlį galite pakabinti, pvz., prie diržo. Tada Jūsų abi rankos bus laisvos, o priedėlis bus patogioje ir pasiekiamoje vietoje.

- Montuodami atkreipkite dėmesį į tai, kad laikiklio tvirtinti prie diržo fiksuojamasis liežuvėlis (15) užsifiksuotų priedėlio korpuso išėmoje.

- Norėdami laikiklį, skirtą tvirtinti prie diržo, išmontuoti, smailiu daiktu šiek tiek kilstelėkite fiksuojamąjį liežuvėlį (15) ir laikiklį, skirtą tvirtinti prie diržo, nuimkite.