# Reduktimi i pluhurit

Shmangni shpimin pa marrë masat e nevojshme kundër reduktimit të pluhurit. Në varësi të përdorimit, pajisja elektrike mund të kombinohet me aksesorë shtesë për reduktimin e pluhurit së bashku me një fshesë me korrent.
Përdorni gjithmonë mbrojtje të përshtatshme për frymëmarrjen. Ju lutemi, vini re rregulloret e zbatueshme në vendin tuaj për materialet që do të përpunohen.

- Shmangni grumbullimin e pluhurit në vendin e punës. Pluhuri mund të ndizet lehtësisht.

Kërkesat për fshesën me korrent |
--- | ---
Diametri nominal i rekomanduar për tubin | mm | 35
Presioni negativ i kërkuarA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Shkalla e kërkuar e rrjedhësA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Efikasiteti i rekomanduar i filtrit |  | Klasa e pluhurit MB)

A)

  Vlera e fuqisë në lidhjen me fshesën me korrent të veglës elektrike

B)

  Në përputhje me IEC/EN 60335-2-69

Ndiqni udhëzimet për fshesën me korrent. Nëse fuqia e thithjes zvogëlohet, ndaloni punën dhe eliminoni shkakun.