# Указания по применению

После продолжительной работы на малых оборотах электроинструмент для охлаждения требуется включить прибл. на 3 мин. на холостой ход с максимальным числом оборотов.

Пружинный зажим для пояса (см. рис. K–L)

С помощью пружинного зажима для пояса (11) можно прикрепить насадку, например, к ремню. При этом освобождаются обе руки и насадка всегда рядом.

- При монтаже убедитесь, что фиксирующий язычок (15) пружинного зажима для пояса закрепился в выемке насадки.

- Чтобы снять пружинный зажим для пояса, приподнимите фиксирующий язычок (15) острым предметом и снимите пружинный зажим для пояса.