# Zmanjšanje prašenja

Izogibajte se vrtanju brez ukrepov za zmanjšanje prašenja. Električno orodje je mogoče glede na način uporabe uporabljati skupaj s priborom za zmanjšanje prašenja in sesalnikom.
Praviloma morate uporabljati primerno zaščito za dihala. Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovane materiale.

- Preprečite nabiranje prahu na delovnem mestu. Prah se lahko hitro vname.

Zahteve za sesalnik |
--- | ---
Priporočeni nazivni premer gibke cevi | mm | 35
Zahtevani podtlakA) | mbar hPa | ≥ 230 ≥ 230
Zahtevani pretokA) | l/s m³/h | ≥ 36 ≥ 129,6
Priporočena učinkovitost filtra |  | Razred prahu MB)

A)

  Zmogljivost na priključku električnega orodja za sesalnik

B)

  V skladu s standardom IEC/EN 60335-2-69

Upoštevajte navodila za uporabo sesalnika. Če se sesalna moč zmanjša, prekinite delo in odpravite vzrok za to.