# Të dhënat teknike

Aksesor çekiçi me dorezë shtesë |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Numri i artikullit |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Vidator me bateri |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Numri i artikullit |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Shpejtësia e vlerësuarA) | min-1 | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Numri i goditjesA) | min-1 | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Tension nominal | V= | 12 | 12 | 12
Mbajtëse veglash |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diametri maks. i shpimit |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Muratura | mm | 16 | 16 | 16
PeshaB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimitC) dhe gjatë ruajtjes | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Matur në 20–25 °C me bateri GBA 12V 6.0Ah

B)

  Me dorezë shtesë, pa bateri (pesha e baterisë mund të gjendet në www.bosch-professional.com)

C)

  Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.