# Зменшення пилу

Уникайте свердління без запобіжних заходів для зменшення пилу. Залежно від застосування, інструмент можна комбінувати з приладдям для зменшення пилу, а також з пилососом.
Завжди використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. Дотримуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів, що діють у вашій країні.

- Уникайте накопичення пилу на робочому місці. Пил може легко займатися.

Вимоги щодо ступеню фільтрації |
--- | ---
Рекомендований номінальний діаметр шланга | мм | 35
Необхідний рівень вакуумного тискуA) | мбар гПа | ≥ 230 ≥ 230
Необхідна витрата повітряA) | л/с м³/год | ≥ 36 ≥ 129,6
Рекомендована ефективність фільтра |  | Клас всмовктування MB)

A)

  Значення потужності на з'єднувальному елементі електроінструменту

B)

  Відповідно до IEC/EN 60335-2-69

Дотримуйтесь інструкцій до пилососа. Припиніть роботу, якщо потужність всмоктування зменшиться, і усуньте причину.