# Technické údaje

Kladivový nástavec s přídavnou rukojetí |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akumulátorový šroubovák |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Číslo zboží |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Jmenovité otáčkyA) | ot/min | 0–1 300 | 0–1 800 | 0–1 750
Počet příklepůA) | min−1 | 0–2 600 | 0–3 500 | 0–3 700
Jmenovité napětí | V= | 12 | 12 | 12
Upínání nástroje |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Max. průměr vrtání |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Zdivo | mm | 16 | 16 | 16
HmotnostB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | −20 až +50 | −20 až +50 | −20 až +50

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 12V 6.0Ah

B)

  S přídavnou rukojetí, bez akumulátoru (hmotnost akumulátoru najdete na www.bosch-professional.com)

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.