# Upute za rad

Nakon duljeg rada s manjim brojem okretaja, električni alat trebate ostaviti da u svrhu hlađenja radi cca. 3 minute pri maks. broju okretaja u praznom hodu.

Kopča remena za nošenje (vidjeti slike K–L)

Pomoću kopče remena za nošenje (11) možete objesiti nastavak npr. na remen. U tom slučaju imate obje ruke slobodne i nastavak je u svakom trenutku spreman za držanje.

- Pri montaži pazite da se jezičak (15) kopče remena za nošenje uglavi u otvoru kućišta nastavka.

- Za demontažu kopče remena za nošenje lagano podignite jezičak (15) oštrim predmetom i skinite kopču remena za nošenje.