# Tööjuhised

Pärast pikemaajalist tööd väikesel pöörlemiskiirusel tuleks elektrilisel tööriistal lasta jahtumiseks töötada um‌bes 3 minutit tühikäigul maksimaalse pöörlemiskiirusega.

Vööklamber (vt jn K–L)

Vööklambriga (11) saate otsaku näiteks vööle riputada. Nii jäävad teil mõlemad käed vabaks ja otsak on pidevalt haardeulatuses.

- Paigaldamisel jälgige, et vööklambri lukustuskeel (15) fikseeruks otsaku korpuse süvendis.

- Vööklambri eemaldamiseks kergitage lukustuskeelt (15) teravaotsalise objektiga kergelt ja tõmmake vööklamber ära.