# Teknik veriler

ilave tutamakla birlikte kırıcı-delici adaptör |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Akülü vidalama makinesi |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Nominal devir sayısıA) | dev/dak | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Anma gerilimi | V= | 12 | 12 | 12
Uç girişi |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Maks. delme çapı |  |  |  |
Beton | mm | 10 | 10 | 10
Duvar | mm | 16 | 16 | 16
AğırlıkB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  20−25 °C'de akü GBA 12V 6.0Ah ile ölçülmüştür

B)

  İlave tutamaklı, aküsüz (akü ağırlığı www.bosch-professional.com adresinde bulunabilir)

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.