# Dados técnicos

Adaptador de martelo com punho adicional |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
Aparafusadora sem fio |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
Número de produto |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
Rotações nominaisA) | r.p.m. | 0–1300 | 0–1800 | 0–1750
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0–2600 | 0–3500 | 0–3700
Tensão nominal | V= | 12 | 12 | 12
Encabadouro da ferramenta |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diâmetro máx. de perfuração |  |  |  |
Betão | mm | 10 | 10 | 10
Alvenaria | mm | 16 | 16 | 16
PesoB) | kg | 1,4 | 1,3 | 1,4
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 12V 6.0Ah

B)

  Com punho adicional, sem bateria (encontra o peso da bateria em www.bosch-professional.com.)

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.