# 제품 사양

해머 어댑터(보조 손잡이 포함) |  | GFA 12-H | GFA 12-H | GFA 12-H
--- | --- | --- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N | ‎1 600 A01 L1N
충전 스크류 드라이버 |  | GSR 12V-15 FC | GSR 12V-32 FC | GSR 12V-35 FC
제품 번호 |  | ‎3 601 JF6 0..  ‎ | 3 601 JN7 1..  ‎ | ‎3 601 JH3 0..
정격 속도A) | min-1 | 0–1,300 | 0–1,800 | 0–1,750
타격속도A) | min-1 | 0–2,600 | 0–3,500 | 0–3,700
정격 전압 | V= | 12 | 12 | 12
툴 홀더 |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
최대 드릴 직경 |  |  |  |
콘크리트 | mm | 10 | 10 | 10
석재 | mm | 16 | 16 | 16
중량B) | kg | 1.4 | 1.3 | 1.4
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  배터리 GBA 10.8V 6.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  보조 손잡이 포함, 배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.