# Nettoyage et entretien

- Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l’outil électroportatif (maintenance, changement d’accessoire, etc.). Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

- Toujours tenir propres l’outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et sûr.

Nettoyez après chaque utilisation l’accessoire de travail, l’adaptateur perforateur GFA 12-H, le porte-outil et les ouïes d’aération de l’outil électroportatif.