# Instrucţiuni de lucru

După un timp de lucru mai îndelungat cu o turaţie redusă, trebuie să lăsaţi scula electrică să funcţioneze în gol la turaţie maximă timp de aproximativ 3 minute, pentru a se răci.

Clema de prindere la centură (consultă imaginile K–L)

Cu clema de prindere la centură (11) poţi prinde adaptorul la o centură, de exemplu. Astfel, vei avea ambele mâini libere, iar adaptorul îţi va fi întotdeauna la îndemână.

- La montare, ai grijă ca ştiftul de fixare (15) de la clema de prindere la centură să fie fixat în degajarea carcasei adaptorului.

- Pentru demontarea clemei de prindere la centură, ridică uşor ştiftul de fixare (15) cu ajutorul unui obiect cu vârf ascuţit şi extrage clema de prindere la centură.