# Navodila za delo

Po daljšem delu z majhnim številom vrtljajev dovolite, da se električno orodje ohladi. To storite tako, da ga pustite 3 minute delovati pri največjem številu vrtljajev v prostem teku.

Sponka za pripenjanje (glejte slike K–L)

S sponko za pripenjanje (11) lahko nastavek za udarno vrtanje pripnete na primer za pas. Na ta način boste imeli prosti obe roki, nastavek za udarno vrtanje pa bo dosegljiv v vsakem trenutku.

- Pri nameščanju se prepričajte, da se je zaskočni jeziček (15) sponke za pripenjanje zaskočil v režo na ohišju nastavka za udarno vrtanje.

- Če želite odstraniti sponko za pripenjanje, s koničastim predmetom nekoliko dvignite zaskočni jeziček (15) in snemite sponko za pripenjanje.