# Indicazioni operative

Dopo un impiego prolungato a velocità ridotta, lasciar raffreddare l’elettroutensile, facendolo funzionare a vuoto a velocità massima per circa 3 minuti.

Clip di aggancio alla cintura (vedere figure K–L)

Tramite la clip di aggancio alla cintura (11) è possibile ad esempio agganciare l'attacco ad una cinghia. In tale modo, si manterranno libere entrambe le mani e l'attacco sarà sempre a portata di mano.

- Durante il montaggio, assicurarsi che la linguetta di chiusura (15) della clip di aggancio alla cintura si innesti nell'incavo della carcassa dell'attacco.

- Per smontare la clip di aggancio alla cintura, sollevare leggermente la linguetta di chiusura (15) con un oggetto appuntito e sfilare la clip.