# Технически данни

Акумулаторен винтоверт |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Номинално напрежение | V= | 12 | – | – | – | – | –
Обороти на празен ходA)
1. Предавка | min–1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. Предавка | min–1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Макс. диаметър на пробивания отвор (1./2. предавка)
Стомана | mm | 10 | – | – | – | – | –
Дърво | mm | 35 | – | – | – | – | –
Макс. диаметър на винтове | mm | 8 | – | – | – | – | –
Гнездо за работен инструмент | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Тегло | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Разрешена температура на околната среда при работа и при складиране | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия GBA 12V 6.0Ah и приставка GFA 12-M

B)

  Тегло без акумулаторна батерия
  (За теглото на акумулаторната батерия вж. http://www.bosch-professional.com)

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.