# Технічні дані

Акумуляторний дриль-шуруповерт |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Номінальна напруга | V= | 12 | – | – | – | – | –
Частота обертання холостого ходуA)
1-а швидкість | об/хв | 0–475 | – | – | – | – | –
2-а швидкість | об/хв | 0–1800 | – | – | – | – | –
Макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м’які матеріали відп. до ISO 5393A) | Нм | 32/21 | – | – | – | – | –
Макс. Ø свердління (1-а/2-а передача)
Сталь | мм | 10 | – | – | – | – | –
Деревина | мм | 35 | – | – | – | – | –
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | 8 | – | – | – | – | –
Патрон | мм | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Вага | кг | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Виміряно за температури 20–25 °C з акумулятором GBA 12V 6.0Ah і насадкою GFA 12-M

B)

  Вага без акумулятора
  (вагу акумулятора див. http://www.bosch-professional.com)

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.