# Tekniset tiedot

Akkuruuvinväännin |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nimellisjännite | V= | 12 | – | – | – | – | –
TyhjäkäyntikierroslukuA)
1. vaihde | min-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. vaihde | min-1 | 0–1 800 | – | – | – | – | –
Suurin vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin ISO 5393 mukaanA) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Reiän enimmäishalkaisija (1./2. vaihde)
Teräs | mm | 10 | – | – | – | – | –
Puu | mm | 35 | – | – | – | – | –
Ruuvin enimmäishalkaisija | mm | 8 | – | – | – | – | –
Käyttötarvikkeen pidin | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Paino | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | – | – | – | – | –
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | – | – | – | – | –
Suositellut akut |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Mitattu 20–25 °C:n lämpötilassa GBA 12V 6.0Ah -akun ja GFA 12-M -vaihtopään kanssa

B)

  Paino ilman akkua
  (akun paino, katso http://www.bosch-professional.com)

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.