# Dati tecnici

Trapano-avvitatore a batteria |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Tensione nominale | V= | 12 | – | – | – | – | –
Numero di giri a vuotoA)
1ª velocità | giri/min | 0–475 | – | – | – | – | –
2ª velocità | giri/min | 0–1800 | – | – | – | – | –
Coppia di serraggio max. avvitamento in materiale duro/elastico secondo ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Ø foro max. (1ª/2ª velocità)
Acciaio | mm | 10 | – | – | – | – | –
Legno | mm | 35 | – | – | – | – | –
Ø viti max. | mm | 8 | – | – | – | – | –
Attacco utensile | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Peso | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Batterie consigliate |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Caricabatteria consigliati |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  Misurazione a 20–25 °C con batteria GBA 12V 6.0Ah e accessorio GFA 12-M

B)

  Peso senza batteria
  (Per il peso della batteria, consultare il sito http://www.bosch-professional.com)

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.