# ข้อมูลทางเทคนิค

สว่าน/ไขควงไร้สาย |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 12 | – | – | – | – | –
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA)
เกียร์ 1 | นาที-1 | 0–475 | – | – | – | – | –
เกียร์ 2 | นาที-1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
แรงบิดสูงสุดสำหรับการขันสกรูแบบแข็ง/อ่อนตามมาตรฐาน ISO 5393A) | นิวตันเมตร | 32/21 | – | – | – | – | –
Ø การเจาะสูงสุด (เกียร์ 1/2)
เหล็กกล้า | มม. | 10 | – | – | – | – | –
ไม้ | มม. | 35 | – | – | – | – | –
Ø สูงสุดของสกรู | มม. | 8 | – | – | – | – | –
ตัวจับยึดเครื่องมือ | มม. | 6.35 (¼") | 6.35 (¼") | 0.8–10 | 6.35 (¼") | 6.35 (¼") | 0.8–10
น้ำหนัก | กก. | 0.6B) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
แบตเตอรี่ที่แนะนำ |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  วัดที่ 20-25 °C พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ GBA 12V 6.0Ah และอะแดปเตอร์ GFA 12-M

B)

  น้ำหนักโดยไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
  (ดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ http://www.bosch-professional.com)

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac