# Tehniskie dati

Akumulatora urbjmašīna – skrūvgriezis |  | GSR 12V-32 FC | GFA 12-X | GFA 12-M | GFA 12-E | GFA 12-W | GFA 12-B
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JN7 1..‎ | – | – | – | – | –
Nominālais spriegums | V= | 12 | – | – | – | – | –
Apgriezienu skaits brīvgaitāA)
1. pārnesumā | min–1 | 0–475 | – | – | – | – | –
2. pārnesumā | min–1 | 0–1800 | – | – | – | – | –
Maks. griezes moments cietās/mīkstās skrūvēšanas režīmā atbilstīgi standartam ISO 5393A) | Nm | 32/21 | – | – | – | – | –
Maks. urbuma Ø (1. un 2. pārnesums)
Tēraudā | mm | 10 | – | – | – | – | –
Kokā | mm | 35 | – | – | – | – | –
Maks. skrūves Ø | mm | 8 | – | – | – | – | –
Instrumentu turētājs | mm | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10 | 6,35 (¼") | 6,35 (¼") | 0,8–10
Svars | kg | 0,6B) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20
Ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | – | – | – | – | –
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikā un uzglabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | – | – | – | – | –
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 12V... | – | – | – | – | –
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 12... GAX 18... | – | – | – | – | –

A)

  mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 12V 6.0Ah un uzgali GFA 12-M.

B)

  Svars bez akumulatora
  (akumulatora svaru skatīt http://www.bosch-professional.com)

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.